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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Локална пречиствателна станция за битово - фекални отпадъчни води в ПИ №149050 към Предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води /БФОВ/, след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води /ДОВ/, след каломаслоуловител /КМУ/ за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Отводнителен канал 

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA350R232 – „Река Банска от вливане на р. Терез дере до устие ”

	Място на  зауствае
	Заустване № 1 – в Отводнителен канал
Надморска височина: Н – 189,40м.
Географски координати на точката на заустване:

41°58'57,30"N         25°33'19,29"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ №149050, Местност „Голата Чука“, Село Крепост, Община Димитровград, Област Хасково
ЕКАТТЕ – 39668

	Заявено водно количество за заустване
	Поток №1 – БФОВ след ЛПСОВ

Q ср.ден.   =  90,00 м3/ден 

Q ср.год. = 32 850,00 м3/год
Поток №2 – ДОВ след КМУ

Q ср.ден.   =  1 097,00 м3/ден 

Q ср.год. = 9 396,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ.
Пункт № 2 – РШ на изход КМУ.

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1

Смесен поток -

БФОВ след ЛПСОВ и ДОВ след КМУ
	

	Заустване №1

Смесен поток БФОВ и ДОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ПСОВ.


	Активна реакция pH
	6,5 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК
	125
	

	
	Общ Азот
	15
	

	
	Общ Фосфор
	2
	

	място за мониторинг

Пункт №2

РШ на изход КМУ.
	Активна реакция pH
	6,5 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената проектната документация.

2. Предвидените съоръжения към канализационната мрежа да бъдат изпълнени от фирми, специализирани в технологиите за пречистване на води, при стриктно спазване на проекта.

3. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта.

4. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Да се изгради пречиствателната станция за отпадъчните води в съответствие с разработения проект, като осъществява висок капацитет на пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.
2. Да се изгради подходящо пречиствателно съоръжение в съответствие с разработения проект, с цел пречистване на формиращите се от открити площи /паркинги/ дъждовни отпадъчни води.

	Изисквания към обеззаразяването на пречистените отпадъчни води
	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващото съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки. 

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води, който да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
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