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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Цех за млекопреработка

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на два потока отпадъчни води в повърхностни води  за експлоатация на съществуващ обект:
· Заустване № 1 – смесен поток производствени и битово – фекални отпадъчни води;

· Заустване № 2 – производствени топлинно замърсени отпадъчни води;

	Водоприемник
	Река Черна (Дере – представлявощо ПИ с идентификатор 47086.501.795)

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA300R075 – „ГОК Азмака и ГОК Карадере”

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 – в река Черна
Надморска височина: Н = 150,00 м
Географски координати на точката на заустване:
42°11'28,16"N       24°56'24,41"E

	
	Заустване №2/Поток №2 – в река Черна
Надморска височина: Н = 150,05 м
Географски координати на точката на заустване:
42°11'28,90"N       24°56'24,60"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 47086.501.1119, село Маноле, Община Марица, Област Пловдив 
ЕКАТТЕ: 47086

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1
Qср.ден.=  60,00 м3/ден
Qср.год. = 22 000,00 м3/год

	
	Заустване №2
Qср.ден.=  157,80 м3/ден
Qср.год. = 56 600,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт №1 – РШ 11 на изход ПСОВ; 
Пункт №2 – от точката на заустване в река Черна; 

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване

	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1

Поток №1

Смесен поток

ПОВ и БФОВ

място за мониторинг
Пункт №1
РШ 11 на изход ПСОВ
	Активна реакция   рН
	6,0 - 9,0
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	50
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	250
	на тримесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	10
	на тримесечие
	еднократна

	Заустване №2
Поток №2

Производствени топлонно замърсени отпадъчни води

място за мониторинг
Пункт №2
от точката на заустване в река Черна
	Активна реакция   рН
	6,0 - 8,5
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на решението за изменение на разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения
	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.


	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 30С.
2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.
3. С цел постигане на по–строгите индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ заложени с решение № РР–1941/16.05.2014г. за продължаване на действието на разрешително №33150013/09.12.2009г., да се извърши реконструкция и/или модернизация на съществуващите съоръжения и/или да се изградят допълнителни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.


	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР”  на адрес:

 гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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