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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Спортна площадка с комбинирани игрища, фитнес зала и фитнес уреди на открито

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни (атмосферни) и дренажни отпадъчни води за проектиране на обект

	Водоприемник
	Река Конопчийска (Могиловска)

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA200R038 – „Горно течение на река Сазлийка до село Ракитница”

	Място на  зауствае
	Заустване № 1 – Смесен поток в река Конопчийска (Могиловска)
Надморска височина: Н = 301,47м
Географски координати на точката на заустване:

42°20'24,478"N              25°23'53,521"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	УПИ VIII – 418, кв.30, село Могилово, Община Чирпан, Област Стара Загора 
ЕКАТТЕ – 48831

	Заявено водно количество за заустване
	Смесен поток битово–фекални и дъждовни (атмосферни) и дренажни отпадъчни води
Q ср.ден.   = 2,40 м3/ден 

Q ср.год. = 1 228,73 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ контр. на изход ЛПСОВ;

Пункт № 2 – РШ – Д4; 

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1 
Смесен поток
	

	Поток №1 
БФОВ 

място за мониторинг

Пункт №1
РШ контр. на изход ЛПСОВ
	Активна реакция pH
	6,5 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК
	125
	

	
	Общ Азот
	12
	

	
	Общ Фофор
	2
	

	Поток №2
Дъждовни и дренажни отпадъчни води

място за мониторинг

Пункт №2

РШ – Д4
	Активна реакция pH
	6,5 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До три месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно одобрена проектната документация.

2. Предвидените съоръжения към канализационната мрежа да бъдат изпълнени от фирми, специализирани в технологиите за пречистване на води, при стриктно спазване на проекта.

3. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа за битово – фекални отпадъчни води.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Пречиствателната станция да се изгради в съответствие с разработения и одобрен проект, като осъществява висок капацитет на пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.

2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Да се изградеят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващото съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки. 

3. Да се проектира и изгради подходящо пречиствателно съоръжение с цел пречистване за формиращите се от открити площи в обекта дъждовни и дренажни отпадъчни води.

	Други условия
	1. Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.
2. При изменение на количеството и характера на встъпващите в проектираната ЛПСОВ, отпадъчни води до достигане на 100% - вия проектен капацитет на същата, а именно 16,20 куб.м/ден, титулярят е длъжен да кандидатства за изменение на вече

	
	издаденото разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, по реда на чл.72, ал.2 от ЗВ.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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