[image: image1.png]


[image: image2.wmf]   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Предприятие за производство на чугунени отливки, канализационна мрежа и градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води след ГПСОВ от обект в експлоатация и дъждовни отпадъчни води.

	Водоприемник
	Река Мътивир

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA800R162 – „Река Мътивир и притоци”

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток пречистени отпадъчни води след ГПСОВ в река Мътивир.

Надморска височина: Н – 622,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°24'18,24"N         23°50'11,76"E

	
	Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води от площадката на Предприятието за производство на чугунени отливки след Преливник в река Мътивир.

Надморска височина: Н – 643,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°27'30,24"N         23°46'28,38"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Предприятие за производство на чугунени отливки – Имот №000427, землище на село Веринско, Община Ихтиман, Област София и Имот №059553, землище село Живково, Община Ихтиман, Област София. 
ГПСОВ – Имот № 101004 в землището на град Ихтиман, Община Ихтиман, Област София.
ЕКАТТЕ – 10690; 
ЕКАТТЕ – 29338;

ЕКАТТЕ – 32901;

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1  – Смесен поток пречистени отпадъчни след ГПСОВ:
Q ср.ден.   =  16 848,00 м3/ден 

Q ср.год. =   6 149 520,00 м3/год

	
	Отпадъчни води, които се формират от Предприятието за производство на чугунени отливки и се отвеждат за пречистване към ГПСОВ:
Q ср.ден.   =  674,23 м3/ден 

Q ср.год. =   246 287,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ (изходна шахта)

Надморска височина: Н – 627,00 м
Географски координати на точката на заустване:

42°24'57,60"N         23°49'24,72"E

	
	Пункт № 2 – РШ 116 на дъждовен колектор (последна в имота) 

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1

Поток №1
Смесен поток – БФОВ, ПОВ и ДОВ 
място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ГПСОВ 

(изходна шахта)
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	35
	
	ежемесечно
	съставна

	
	БПК5
	25
	
	ежемесечно
	съставна

	
	ХПК /бихроматна/
	125
	
	ежемесечно
	съставна

	
	Общ азот
	15
	
	ежемесечно
	съставна

	
	Общ фосфор
	2
	
	ежемесечно
	съставна

	
	Нефтопродукти
	10
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Цинк
	2
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Мед
	0,5
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Желязо
	3,5
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Кадмий
	0,1
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Олово
	0,2
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Общ хром
	0,5
	
	ежемесечно
	еднократна

	
	Феноли
	0,5
	
	ежемесечно
	еднократна

	Заустване №2
Поток №2
ДОВ
място за мониторинг
Пункт №2

РШ 116 на дъждовен колектор
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	
	на шестмесечие /по време на дъжд/
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие /по време на дъжд/
	еднократна

	
	Цинк
	2
	
	на шестмесечие /по време на дъжд/
	еднократна

	
	Мед
	0,5
	
	на шестмесечие /по време на дъжд/
	еднократна

	
	Нефтопродукти
	10
	
	на шестмесечие /по време на дъжд/
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея 
	1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване.
2. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.
3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

	Дъждовни води при разделна канализационна мрежа
	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време.
2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната мрежа.

	Изисквания към пречиствателната станция / 

пречиствателните съоръжения
	1. ГПСОВ да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания.

2. Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник.

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–София и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания.
2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 
Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                                                       
3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, около местата за съхранение на готова продукция, както и около площадките за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъни води 
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на пречистените отпадъчни води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа на предприятието и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа на предприятието във водния обект. 

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307
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