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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект
	Обект
	„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ касаещ изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция и рехабилитация на съществуваща такава в обхвата на обект „Канализационна система“

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ:

· Река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.301.647, с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост;
Водоприемници на отливните канали след Дъждопреливници:

· Покрито дере, ляв приток на река Черна, намиращо се ПИ с идентификатор 67653.917.607;
· Покрита река „без име“, ляв приток на река Черна, намираща се ПИ с идентификатор 67653.934.222;
· Покрита река „без име“, десен приток на река Черна, намираща се ПИ с идентификатор 67653.922.656;
· Река Бяла, представляваща ПИ с идентификатор 67653.925.309 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост;
· Река Бяла, прдставляваща ПИ с идентификатор 67653.927.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост;
· Покрито дере, ляв приток на река Черна, намиращо се в ПИ с идентификатор 67653.917.179;

	Поречие
	Река Арда

	Водно тяло
	BG3AR800R030 – „Река Черна река от град Смолян до устие”

BG3AR800R031 – „Река Бяла и нейните притоци ПБВ”

	Място на  зауствае
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води в река Черна, представляваща ПИ с идентификатор 67653.301.647:
Надморска височина: Н = 768,00 м
Географски координати на точката на заустване:

41°34'10,82"N          24°48'34,99"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Град Смолян, Община Смолян, Област Смолян
ЕКАТТЕ – 67653

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток след ГПСОВ в река Черна:
Q ср.ден.   =   10 580,00 м3/ден 

Q макс.час.   =   720,00 м3/час 

Q ср.год. =   3 861 700,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1 

Смесен поток – БФОВ, ПОВ и ДОВ 
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ГПСОВ
	Активна реакция  рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Общ азот
	15
	

	
	Общ Фосфор
	2
	

	
	Мазнини
	8
	

	
	Олово
	0,1
	

	
	Цинк
	2
	

	
	Никел
	0,5
	

	
	Нефтопродукти
	0,3
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Новата канализационна мрежа, реконструкцията и рехабилитацията на съществуваща такава, както и предвидените съоръженията по нея да се изградят съгласно приложената (одобрената) проектна документация.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

3. При доизграждането и/или реконструкция на канализационната мрежа на населеното място, да се осигури водоплътност на същата и да се изградят всички съоръжения, предвидени в проекта. Всички отпадъчни води, които ще се формират при изграждане на новата канализационна мрежа в махалите и по улиците, където липсва такава с цел присъединяване на всички необхванати абонати да се включват за пречистване към изградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ–Смолян).

4. Дъждопреливниците да са оразмерени така, че да не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време.

5. Проектираните Дъждопреливници да се изградят съгласно одобрената проектна документация.

	
	Дъждопреливник №21:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №21 в покрито дере, ляв приток на река Черна, намиращо се в ПИ с идентификатор 67653.917.179: 

41°34'37,765"N       24°42'03,161"E       

Надморска височина: 

Н = 932,43м (кота дъно тръба);
Водноколичество Qпр. = 1,1898 м3/сек.

	
	Дъждопреливник №23:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №23 покрито дере, ляв приток на река Черна, намиращо се ПИ с идентификатор 67653.917.607: 

41°34'34,385"N       24°42'34,576"E       

Надморска височина: 

Н = 905,15м (кота дъно тръба);
Водно количество Qпр. = 1,98187 м3/сек.

	
	Дъждопреливник №24:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №24 в покрита река „без име“, ляв приток на река Черна, намираща се ПИ с идентификатор 67653.934.222: 

41°34'23,5585"N       24°42'34,8043"E       

Надморска височина: 

Н = 880,82м (кота дъно тръба);
Водно количество Qпр. = 0,935 м3/сек.

	
	Дъждопреливник №30:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №30 в покрита река „без име“, десен приток на река Черна, намираща се ПИ с идентификатор 67653.922.656: 

41°34'03,0005"N       24°44'54,1352"E       

Надморска височина: 

Н = 825,56м (кота дъно тръба);
Водно количество Qпр. = 1,7449 м3/сек.

	
	Дъждопреливник №35:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №35 в река Бяла, представляваща ПИ с идентификатор 67653.925.309 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост: 

41°34'27,6119"N       24°46'41,4767"E       

Надморска височина: 

Н = 794,34м (кота дъно тръба);
Водно количество Qпр. = 0,53336 м3/сек.

	
	Дъждопреливник №37:

Географски координати на точката на заустване на отливeн канал на Дъждопреливник №37 в река Бяла, прдставляваща ПИ с идентификатор 67653.927.33 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна публична собственост:

41°34'24,6261"N       24°47'03,6398"E       

Надморска височина: 

Н = 787,76м (кота дъно тръба);
Водно количество Qпр. = 1,253 м3/сек.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Да се поддържа в технологична и експлоатационна изправност изградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на град Смолян.
2. При необходимост да се осигури достатъчен капацитет на ГПСОВ–Смолян с оглед поемане на формиращите се отпадъчни води от обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ касаещ изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция и рехабилитация на съществуваща такава в обхвата на обект „Канализационна система“.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ–Смолян, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. В местата на заустване на отливните канали на дъждопреливниците (Дъждопреливници с №21, №23, №24, №30, №35 и №37) да се изградят укрепващи съоръжения, с които да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритата на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водните обекти или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

3. Заустяваното на дъждовните отпадъчните води от отливните канали на дъждопреливниците (Дъждопреливници с №21, №23, №24, №30, №35 и №37) във водоприемниците да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други изисквания, съобразно спецификата на обекта
	1. Строителството на канализационната мрежа и предвидените по нея съоръжения да се извършва в последователността определена в проектната документация.

2. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемниците.

3. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система.
4. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Смолян за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за изменение на разрешително №33110111/09.07.2013г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация с титуляр ОБЩИНА СМОЛЯН, съгласно чл.72, ал.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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