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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за  ползване на повърхностен воден обект
	Проектни параметри на ползването
	Предвижда се пресичане на повърхностен воден обект -   река Тополница и река Пирдопска от преносен газопровод. 

Трасето на газопровода е съгласно одобрен вариант на „Подробен устройствен план – Парцеларен план” (ПУП-ПП), одобрен със Заповед на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Пресичането на водните обекти ще стане по открит способ с траншея, с дълбочина на полагане съгласно надлъжен профил на трасето, но с 0.5м по-ниско от  прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на реката за период 25 години след полагането на газопровода и не по-малко от 2.5м под дъното на водния обект в момента на полагането.

В участъка на пресичането газопроводът ще се изпълнява от стоманени безшевни  тръби с диаметър ф 273.1х6.3 с вътрешна и външна екструдирана полиетиленова изолация.
За осигуряване против изплуване е предвидено затежняване с армирани стоманобетонови затежнители 33 броя за река Тополница и 18 броя за река Пирдопска. Успоредно на газопровода на разстояние 6м от него вдясно по посока на газа в предварително положена обсадна тръба от тръби HD PE с външен диаметър ф40 ще бъде положен оптичен кабел. Предвидени са два броя тръби - една оцветена, в която ще бъде изтеглен кабела и една резервна. Върху тръбите за оптичния кабел ще се положи сигнална лента. 

Дължината на подводния преход на газопровода се определя от котата на водното ниво при 1% обезпеченост на водните количества. За преминаване на река Тополница тя е около 78м, а за река Пирдопска – 92м. Широчината на участъка е 56.8м. и в нея се разполагат:  газопровода, оптичен кабел на разстояние 6м от газопровода и сервитутни ивици с широчина 28.4м от двете страни на газопровода.

Коритото на реката в участъка на преминаване се укрепва чрез полагане на фабрични Рено матраци по дъното на реката над проводите.

Хидроложки данни за ползваните водни обекти:

Река Тополница 
Q1% =  150 м³/сек

Q5% =  97.5 м³/сек

Река Пирдопска 

Q1% = 44.90 м³/сек

Q5% = 28.10 м³/сек

Представени са хидравлични изчисления и са определени водните нива и параметрите на водния обект при нормативни  обезпечености  в точките на пресичане.

Географски координати на участъците за пресичане на водния обект:

Река Тополница

десен бряг    В  42°39' 14.62"      L   24°09'15.74"     Н = 585.20м

ляв бряг        В  42°39' 14.82"      L   24°09'16.01"     Н = 585.10м

Река Пирдопска
десен бряг    В  42°40' 47.29"      L   24°08'54.93"     Н = 604.50м

ляв бряг        В  42°40' 47.47"      L   24°08'54.60"     Н = 604.50м

· Административния акт ще бъде издаден при спазване на условията в Решение по ОВОС както следва: 

· Всички изкопни дейности в речното корито да бъдат провеждани в период на маловодие.

· При изкопни работи в речното корито и в близост до брега да се използват т.н. екрани за тиня, с оглед намаляване на мътността.

· Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна, определен с ежегодно издаваната заповед на МЗХ.

· Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива, подмяната на смазочни материали и миенето на транспортна и строителна техника да става на специална площадка извън границите на реката.
· Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън участъка, разрешен за ползване.

· Да не се извършва депониране на строителни отпадъци и инертни материали във водния обект.

· Да се опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения извън участъка, разрешен за ползване. 

· След демонтаж на водовземното съоръжение да се възстанови първоначалнаото състояние на речното легло.

· Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

	Цел на заявеното 

ползване 


	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“.

обект:  „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”,


	Водно тяло/воден обект
	Водно тяло с код BG3МА800R175 – „Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет”
Воден обект – река Тополница
Водно тяло с код BG3МА800R226 – „Река Пирдопска и река Златишка- долно течение”
Воден обект – река Пирдопска



	Местност, административно – териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Землище град Златица ЕКАТТЕ 31044
Община Златица, Област София  


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица
	БД ИБР

град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35
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