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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
	Обект 
	„Цех за производство на метални конструкции и изделия”

	Цел на заявеното водовземане 
	Водоснабдяване за други цели

	Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане
	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”

	Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни
	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-113/02.07.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.

Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло  BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо качество. 
За подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е определена по - малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.
Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2019 г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по показатели манган и фосфати.

	Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането
	Един тръбен кладенец с дълбочина до 20,00 м. 
Сондиране с диаметър (450 в интервала от 0,00 до 20,00 м. Обсаждане с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър (160. В интервала от 0,00 до 5,00 м в задтръбното пространство ще бъде направена циментация. В интервала от 5,00 до 20,00 м ще бъде поставена гравийна засипка. Най-отдолу /19,00-20,00 м/ сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник. 
Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена в интервалите от 12,00 до 15,00 м и от 16,00 до 19,00 м.

	Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ
	Един тръбен кладенец, които ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40467.1.398, местност „Орта хан”, по КККР на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив.
Тръбен кладенец - кота терен 172,40 м

N 42° 03' 49,13''   E  24° 48' 37,04''
40467

	Параметри на разрешеното водовземане
	Q пр.ср.ден.  =  0,14 л/сек;

Q макс.  =  2,00 л/сек; 

Q год. = 4500 м3/год.;

S макс.доп. =  0,70 м

	Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
	· Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт;
· Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
· Провеждане на хидравлични тестове;
· Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
· Спазване на разрешеното водно количество;
· Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
· Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води;
· Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;
· Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;
· Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;


Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307. 

ВАСИЛ УЗУНОВ
За Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”

(съгласно Заповед № РД-03-69/29.03.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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