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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

	Обект
	Винарска изба „Кастра Рубра“

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток битово - фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ и дъждовни отпадъчни води за експлоатация на обект.

	Водоприемник
	Дере – ПИ 000828 публична общинска собственост

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA100R001 – „Река Марица от р. Сазлийка до границата”

	Място на  заустване
	Заустване №1/Смесен поток – в дере, ПИ 000828, публична общинска собственост

Надморска височина: Н – 203,76 м
Географски координати на точката на заустване:

41°58'06,40"N     26°01'17,90"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	УПИ IV-18, кв. 10, село Коларово, Община Харманли, Област Хасково
ЕКАТТЕ – 38011

	Заявено водно количество за заустване
	Смесен поток №1

Общо отпадъчно водно количество:

Q ср.ден.   =  59,40 м3/ден 

Q ср.год. =   21 681,90 м3/год

	
	Битово-фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ:
Q ср.ден.   =  52,00 м3/ден 

Q ср.год. = 18 980,00 м3/год

	
	Дъждовни отпадъчни води:
Q ср.ден.   =  7,40 м3/ден 

Q ср.год. = 2 701,90 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ
Пункт № 2 – точка на заустване в дере ПИ 000828

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1 

Смесен поток  - БФОВ и ПОВ след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води 
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	място за собствен мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ 

	Активна реакция   рН
	6,5 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	15
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	70
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	място за собствен мониторинг

Пункт № 2

 От точка на заустване в дере ПИ 000828
	Активна реакция   рН
	6,5 – 8,5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	БПК5
	15
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	ХПК /бихроматна/
	70
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	5
	
	на тримесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на тримесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност.

2. Да не се допуска запушване на съществуващата канализационна мрежа.
3. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта.
4. Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в дъждовната канализационна мрежа.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	Да се осигури ефективно техническо действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	1. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Хасково и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води
	1. Събиране,транспортиране,съхранение и оползотворяването на отпадъците и утайките от  пречиствателните  съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

2. При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

3. Формиращите се производствени отпадъци, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, да се предават за оползотворяване съгласно сключени договори.

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от площадковата канализационна мрежа във водния обект. 

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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