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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Възлагане на обществена поръчка със следния предмет:

Доставка на автомобили“-  за нуждите на  Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ в две обособени позиции:
Обособена позиция 2: „Доставка на автомобил 4х4 тип SUV- 2 броя.“
Референциите към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа

спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.
I. Общи изисквания на Възложителя към изпълнението на обществената поръчка. 
1. Автомобилите да са фабрично нови и неупотребявани. 
2. Автомобилите да отговарят на техническите стандарти в ЕС или еквивалент. 
3. В случай, че участникът не е производител, да е официален представител или оторизиран дилър, или оторизиран представител, или официален вносител на марката леки автомобили, който действа в рамките на дистрибуторската система, установена от производителя на марката на съответните леки автомобили, включваща територията на Република България. 
4. Автомобилите да са регистрирани на името на Възложителя в КАТ за сметка на Изпълнителя. 
5. Автомобилите да са с  извършен предпродажбен сервиз; 
6. Автомобилите да са окомплектовани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка; 
7. Автомобилите да са придружени от необходимите за регистрацията им документи, гаранционна и сервизна книжка на български език, както и инструкция за експлоатация на български език; 
8. Автомобилите да са заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали и с не по-малко от 10 л. гориво в резервоара; 
9. Срокът за изпълнение на доставката е по предложение на участника, но неповече от 6 (шест) месеца, считано от влизане в сила на договора. В този срок се включва регистрацията в КАТ на автомобилите на името на Възложителя. 
II. Технически изисквания на Възложителя към доставката 
Техническите характеристики на фабрично новите автомобили тип „SUV“ със задвижване 4х4, са както следва:

	№
	Техническа характеристика
	мярка
	изискване

	1
	ДВИГАТЕЛ
	
	

	1.1
	Работен обем
	см3
	минимум 1450

	1.2
	Мощност
	к.с. 
	минимум 100

максимум 150

	1.3
	Гориво
	
	Дизел или бензин

	1.4
	Екологична категория
	Ниво (Евро)
	Евро 6

	2
	ХОДОВА ЧАСТ
	
	

	2.1
	Скоростна кутия
	
	6 степенна, ръчна скоростна кутия

	2.2
	Задвижване
	
	4х4

	2.3
	Сервоусилвател на спирачките
	
	Да

	2.4
	Антиблокираща спирачна система (ABS) + Спирачен асистент
	
	Да

	2.5
	Тракшън контрол Електронна стаби​лизи​ра​ща система (ESP) или еквива​лент
	
	Да

	3
	КУПЕ и ОБОРУДВАНЕ
	
	

	3.1
	Пътен просвет
	мм.
	минимум 200 

	3.2
	Каросерия
	
	тип SUV

	3.3
	Места за сядане
	брой
	минимум 4

	3.4
	Врати
	брой
	4

	3.5
	Климатроник или климатик с автоматичен контрол на температурата 
	
	Да

	3.6
	Озвучителна система с управление от волана
	
	Да

	3.7
	Предни и задни електрически стъкла
	
	Да

	3.8
	Въздушни възглавници – за шофьора и пътниците 
	
	Да

	3.9
	Автопилот с бордови компютър
	
	Да

	3.10
	Фарове за мъгла 
	
	Да

	3.11
	Дневни светлини
	
	Да

	3.12
	Система за контрол при спускане
	
	Да

	3.13
	Отопляеми и електроуправляеми външни огледала 
	
	Да

	3.14
	Паркинг асистент с датчици отзад
	
	Да

	3.15
	Централно заключване с дистанционно управление
	
	Да

	3.16
	Радио; USB; MP3; Bluetooth; 
	
	Дa

	3.17
	Комплект стелки
	
	Дa

	3.18
	Алуминиеви джанти с гуми
	4 бр.
	Да

	3.19
	Резервно колело
	1 бр.
	пълноразмерно

	3.20
	Протектор под двигателя
	1 бр.
	Да

	3.21
	Комплект ръководство за техническа експлоатация на автомобила на български език
	
	Дa

	3.22
	Комплект аптечка; триъгълник; пожарога​си​тел; светлоотразителна жилетка
	
	Дa

	3.23
	Минимален гаранционен срок на автомо​била
	месе ци/ км
	60 месеца или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо, считано от датата на протокола за регистрация

	3.24
	Минимален гаранционен срок на антико​ро​зионното покритие на купето
	години
	5


Съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2, б. а) от Закона за движението по пътищата, пътното превозно средство (автомобила тип „SUV“) по предмета на настоящата обществена поръчка е от категория М1. 
В изпълнение на изискването на чл. 47, ал. 5 от ЗОП, по отношение на енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на превозните средства, възложителят определя емисиите на въглероден диоксид (CO2), на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици да са съгласно нормите на Екологичен стандарт EURO 6 (или еквивалентен). 
Възложителят прилага изискванията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП чрез посочването им като технически спецификации (екологичен стандарт => минимум EURO 6 (или еквивалентен)) в документацията за обществената поръчка (съгласно чл. 47, ал. 6, т. 1 от ЗОП).
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