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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

	Проектни параметри на

 ползването
	Предвиждат се дейности по почистване на съществуващото хидротехническо съоръжение – язовир „Станкови бараки” от формираните наноси в резултат на наносния отток на река Крива, двете пълнещи деривации – „Марица 1200” и „Яденица-Чаира”, повърхностен отток от скатови води и в по-малка степен от преработени води от ПАВЕЦ Белмекен. Наносът ще бъде иззет по открит способ, след понижение на водното ниво и осушаване на водохранилището. Наносът ще бъде натоварен и извозен по пътната мрежа до терен намиращ се в сервитута на въздушен ел. провод „Алабак” 400 кV в междустълбието на стълб № 1 и стълб № 2 в местност „Джеферско дере”, представляващ депо за скална маса – формирана при строителството на ПАВЕЦ „Чаира”. 
· Площ за изземване – 3 219 м²

· Обем за изземване – 3 480 м³

· Средна дължина – 50 м
· Средна ширина – 61 м
· Средна дълбочина – 1,50 м

· Географски координати на участъка за почистване:

1. N 42°11’54,343”      E 23°51’37,092”     

2. N 42°11’56,609”      E 23°51’38,784”     

          3.   N 42°11’55,193”      E 23°51’42,214”

          4.   N 42°11’52,927”      E 23°51’40,521”

Осови точки на депото за складиране на наносните отложения :

1. Х 4544334.582      Y 8543263.421     

2. Х 4544378.815      Y 8543309.629    

Специфични условия на разрешената дейност, при които ще бъде издаден административния акт:

· „Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на участъка за почистване, определен с технически проект, придружаващ заявление с вх.№ РР-05-33/12.08.2019г.;

· Да не се допускат нови изменения на физичните характеристики на водния обект и нови негативни промени в хидроморфологичния режим на реката;

· Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

	Цел на заявеното ползване 


	„Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект” 

(обект: Почистване и поддръжка, чрез изземване на наносни отложения от чашата на язовир „Станкови бараки”)

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3MA900R229 – „р. Крива и р. Чаирска”.
Воден обект – язовир Станкови бараки


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	село Сестримо   – ЕКАТТЕ 66319
Община Белово, област Пазарджик


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица


	БДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35




С уважение:
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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